**（附表3）鑽孔機定期自動檢查紀錄表(智醫科、幼保科)**

**仁德醫護管理專科學校 場所 機械/設備-自動檢查紀錄表**

作業場所位置（實驗室編號）： 作業場所名稱： 實驗室 規定檢查頻率：每年

檢查日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查項目 | 檢查重點 | 檢查方法 | 檢查結果 | 改善措施 |
| 正常 | 異常 |
| 作業中不得戴手套，以防手指被鑽軸捲傷 | 標準作業流程、警告標語 | 目視/實測 |  |  |  |
| 操作前先檢查鑽頭並調整機器夾具 | 夾具、鑽頭固定 | 目視/實測 |  |  |  |
| 銷子要使用規定的，不得用代替品 | 標準作業流程 | 目視/實測 |  |  |  |
| 夾住工作物要確實夾牢 | 物件固定 | 目視/實測 |  |  |  |
| 操作鑽頭於工作物時壓力應均勻穩定不可猛力衝擊 | 標準作業流程 | 目視/實測 |  |  |  |
| 時常注意鑽孔用把手，如有故障鑽頭可能急速下降發生危險 | 把手 | 目視/實測 |  |  |  |
| 鑽孔操縱須時常注意，固定夾如果不靈將發生危險 | 標準作業流程 | 目視/實測 |  |  |  |
| 變更皮帶速度時，必須將馬達停止 | 標準作業流程 | 目視/實測 |  |  |  |
| 鑽頭的固定螺栓儘可能使用最短的 | 螺栓長度 | 目視/實測 |  |  |  |
| 機器有異常馬上切斷電源 | 標準作業流程 | 目視/實測 |  |  |  |
| 其他 |  | 目視/實測 |  |  |  |
| 建議改善事項： |

無該項目請於檢查結果欄註明：無

檢查人員： 作業場所責負人： 單位主管：