**附表1 高壓消毒鍋安全作業標準 製表人:**

|  |  |
| --- | --- |
| 作業種類區分： | 高溫消毒作業 |
| 單位作業名稱： | 高溫消毒作業 |
| 作 業 方 式 ： | 單獨作業 |
| 使用處理材料： | 高溫、高壓蒸氣 |
| 使用器具工具： | 專用儲存桶、專用傳輸管 |
| 防 護 器 具 ： | 壓力表、警報聲響 |
| 資 格 限 制 ： | 需經訓練合格 |
| **工作步驟** | **工作方法** | **不安全因素** | **安全措施** | **事故處理** |
| 1.使用前檢查排水口  | 1-1插上插頭(圖1)1-2接妥排水管(圖2)1-3打開門蓋(將門蓋把手逆時針轉鬆，轉鬆後把手向左推(圖3) | 1.高溫水滲出。 | 1-1 排水開關。1-2 | 1. 人員受傷送醫急救治療。 |
| 2. 高溫消毒 | 2-1關上排氣開關 (順時針方向鎖緊，如圖4)，排水開關 (順時針方向鎖緊，如圖5)2-2開啟電源開關，打開消毒閉關 (向左切) ，如圖6。 | 2-1被大量噴出高溫氣體燙傷。 | 2-1排氣開關。 | 2同1 |
| 3.消毒結束 | 3-1消毒完成時，警報響約30秒並自動切斷電源，等警報響完後緩慢打開排水閥 (逆時針轉約 20-45度左右，如圖4 ) , 將餘水排出，此時壓力錶會慢慢下降，「待壓力歸零」後請馬上乾燥，但不乾燥請關閉電源**※壓力未歸零打開門蓋時蒸氣會從門蓋旁噴出，容易發生危險，****請務必讓壓力歸零後再開啟門蓋。** | 3-1被大量噴出高溫氣體燙傷。 | 3-1警報器。 | 3同1 |
| **圖****解** |  |