**附表4 割草機安全作業標準 製表人:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作業種類區分： | | | 除草作業 | | | |
| 單位作業名稱： | | | 除草機作業 | | | |
| 作 業 方 式 ： | | | 單獨作業 | | | |
| 使用處理材料： | | | 無 | | | |
| 使用器具工具： | | | 無 | | | |
| 防 護 器 具 ： | | | 安全帽、防護衣，護目鏡、安全鞋 | | | |
| 資 格 限 制 ： | | | 無 | | | |
| **工作步驟** | | **工作方法** | | **不安全因素** | **安全措施** | **事故處理** |
| 一、作業前 | | (一)確認割草機具、油管、螺絲、開關閥等均無鬆脫；刀片(尼龍繩、牛筋繩)是否無損傷 破裂；風扇皮帶無裂痕或斷裂等。  方可啟動引擎，選擇部分區域試割，確認機器運轉順暢。  (二)裝設牛筋繩時，應採對稱方式裝設，並確認運轉順暢，如需裝設刀片，戴手套，注意螺旋卡榫是否對正，安裝後，版動轉盤、刀片，確認是否鬆動。 | | 牛筋繩斷裂；刀片斷裂。 | 1. 檔草板 2. 個人防護具 | 1. 人員受傷送醫急  救治療。 |
| 2. 作業中 | | (一)建立 5~10 公尺之作業警戒區域，作業過程中請隨時注意周遭環境，勿讓人或動物接近。  (二)使用割草機時，勿將刀片方向對人，並注意刀片與地面之距離。  (三)作業時請往前行，勿倒著走路。  (四)與刀片旋轉方向順向的方向除草。  (五)應注意避免刀片割到灌木、石頭等硬質物品，導致刀片斷裂。  (六)割草過程注意刀具旋轉，草料切除及噴射狀況。 | | 牛筋繩斷裂；刀片斷裂 | (1) 檔草板  (2) 個人防護具  (3) 安全鞋 | 2同1 |
| 3作業後 | | 清潔割草機殘留雜草，檢整個部件是否有脫落、遺失，注意引擎機組發熱部分可能燙傷危害。 | | 燙傷 | 開關 | 3同1 |
| **圖**  **解** | 無圖解 | | | | | |