**表一、防護具定期檢查表**

**防護具定期檢查表** 檢查人員

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用單位 |  | 放置地點 |  | 檢查日期 | 年 月 日 |
| 防護具種類 | 防護具品項 | 數量 | 檢查項目 | 檢查方法 | 檢查結果 | 採取改善措施 |
| 呼吸防護具 | 防毒面具 |  | 存放位置無可能導致損壞之因素（無潮溼、日曬、高溫40℃以上、揮發性及油類物品) | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
| 氣密性良好、鬆緊帶無斷裂 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
| 濾毒罐或濾棉無逾期，且外觀無破損 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
| 數量與實際作業人員數相符，並預留備份數量 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
| 活性碳口罩 |  | 保持乾淨無髒污、受潮 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
| 完整無破損 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
| 數量與實際作業人員數相符，並預留備份數量 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
| 防塵口罩 |  | 保持乾淨無髒污、受潮 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
| 完整無破損 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
| 數量與實際作業人員數相符，並預留備份數量 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
| 醫用外科口罩 |  | 保持乾淨無髒污、受潮 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
| 完整無破損 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
| 數量與實際作業人員數相符，並預留備份數量 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用單位 |  | 放置地點 |  | 檢查日期 | 年 月 日 |
| 防護具種類 | 防護具品項 | 數量 | 檢查項目 | 檢查方法 | 檢查結果 | 採取改善措施 |
| 聽力防護具 | 拋棄式耳塞 |  | 保持乾淨無髒污、受潮 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
| 包裝完整無破損 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
| 數量與實際作業人員數相符，並預留備份數量 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
| 非一次式耳塞/耳罩 |  | 存放位置無可能導致損壞之因素（無潮溼、日曬、高溫40℃以上、揮發性及油類物品) | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
| 保持乾淨無髒污 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
| 數量與實際作業人員數相符，並預留備份數量 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
| 體表防護具 | 防護眼鏡 |  | 玻璃視窗清析透明。 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
| 符合CNS國家標準或其他國際性標準 (如美國ANSI、歐洲 EN、加拿大 CSA、日本 JIS 等標準) | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
| 數量與實際作業人員數相符，並預留備份數量 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
| 防護衣/實驗衣 |  | 保持乾淨無髒污 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
| 數量與實際作業人員數相符，並預留備份數量 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
| 一次性乳膠/矽膠/橡膠手套 |  | 保持乾淨無髒污 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
| 確保外觀無破洞、龜裂、剝落、硬化及其他異常現象 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
| 數量與實際作業人員數相符，並預留備份數量 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用單位 |  | 放置地點 |  | 檢查日期 | 年 月 日 |
| 防護具種類 | 防護具品項 | 數量 | 檢查項目 | 檢查方法 | 檢查結果 | 採取改善措施 |
| 體表防護具 | 抗酸鹼防護手套 |  | 保持乾淨無髒污 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
| 確保外觀無破洞、龜裂、剝落、硬化、氣泡等異常現象 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
| 符合CNS「職業衛生用防護手套」國家標準 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
| 數量與實際作業人員數相符，並預留備份數量 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
| 耐高低溫防護手套 |  | 保持乾淨無髒污 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
| 數量與實際作業人員數相符，並預留備份數量 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
| 安全帽 |  | 保持乾淨無髒污 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
| 存放位置無可能導致損壞之因素（無潮溼、日曬、高溫40℃以上、揮發性及油類物品) | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
| 帽殼外表不得有凹或凸洞、裂縫、裂痕、被撞痕跡、撞凹等情形 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
| 帽帶之懸吊系統完整，帽帶、頭帶、頤帶鬆緊度正常無損壞或斷裂 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
| 有效使用限期未超過 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |
| 數量與實際作業人員數相符，並預留備份數量 | 檢點 | □通過 □不通過 |  |