**（附表4）氣體鋼瓶自動檢查紀錄表(衛保組、護理科)**

|  |  |
| --- | --- |
| 作業場所位置 （實驗場所編號） 大樓 樓  | 作業場所名稱： 實驗室  |
| 檢查項目 | 檢查重點 | 檢查方法 | 檢查結果 | 改善措施 |
| 正常 | 異常 |
| 1. 外觀
 | 是否損傷、腐蝕、裂痕 | 目視檢查 |  |  |  |
| 1. 閥、旋塞
 | 是否有洩漏情形 | 目視檢查 |  |  |  |
| 1. 調壓器及流量計
 | 是否無洩漏及功能正常 | 目視檢查 |  |  |  |
| 1. 鋼瓶使用年限
 | 是否在使用年限內 | 目視檢查 |  |  |  |
| 1. 各配管、導管本體及接合處
 | 是否洩漏及損壞 | 目視檢查 |  |  |  |
| 1. 固定用裝置
 | 是否脫落、損耗情形 | 目視檢查 |  |  |  |
| 1. 指示牌
 | 是否掛有禁動牌或嚴禁煙火 | 目視檢查 |  |  |  |
| 1. 鋼瓶內容物名稱
 | 是否貼標示內容物名稱 | 目視檢查 |  |  |  |
| 1. 放置處
 | 是否遠離火源及陽光照射處 | 目視檢查 |  |  |  |
| 建議改善事項： |
| 檢查人員： | 作業場所責負人： | 單位主管： |
| 無該項目請於檢查結果欄註明：無 | 檢查日期： 年 月 日 |