**（附表14）電動手工具定期檢查表(總務處)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 場所名稱： | | 使用地點： | | | 檢查日期： 年 月 日 | |
| 項次 | 檢查項目 | | 檢查  方法 | 檢查  結果 | | 改善  措施 |
| 1 | 潮濕地區使用電動手工具之電源分路是否有漏電斷路裝置 | |  |  | |  |
| 2 | 工具保養是否良好，是否放在不會墜落的地方 | |  |  | |  |
| 3 | 絕緣體及插頭是否無破裂 | |  |  | |  |
| 4 | 危險之齒輪迴轉部位皮帶等是否有防護措施 | |  |  | |  |
| 5 | 皮帶是否無損傷，鬆緊情形是否適當 | |  |  | |  |
| 6 | 馬達接地線之規格是否適當，是否切實裝設 | |  |  | |  |
| 7 | 是否有戴防護眼鏡或面罩 | |  |  | |  |
| 8 | 電纜線是否放置於不使人絆倒之適當處 | |  |  | |  |
| 9 | 照明燈具之燈座、電線是否無損傷 | |  |  | |  |
| 10 | 其他 | |  |  | |  |
| 檢查人員： | | 場所責負人： | | | 單位主管： | |
| 注意  事項 | 1.檢查結果“正常”打( ˇ )，“異常”的打( × )。  2.檢查表一式二份，妥善留存或送影本一份送職業安全衛生管理單位或管理人員以供備查。(保存三年) | | | | | |