**（附表18-1）熱泵重點檢查紀錄表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設置場所：芳園 | 放置地點：芳園 | |  | | | | | |
| 檢 點 項 目 | 檢查方式 | 檢 查 結 果 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. 熱泵循環管路是否漏水 | 目測 | ■正常□異常 | |  | ˇ |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 感溫偵測(溫度計)是否正常 | 實測 | ■正常□異常 | |  | ˇ |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 外觀是否無破損 | 目測 | ■正常□異常 | |  | ˇ |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 冷卻器是否鏽蝕 | 目測 | ■正常□異常 | |  | ˇ |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 水泵主體是否鏽蝕 | 目測 | ■正常□異常 | |  | ˇ |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 吸氣及排氣功能是否正常 | 實測 | ■正常□異常 | |  | ˇ |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 設置於導管上肢零件是否牢固、鏽蝕、損壞、崩塌或其他妨礙作業安全事項 | 目測 | ■ 正常□異常 | |  | ˇ |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 其他保持性能之必要事項 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註  採取之措施 |  |  | |  | | | | | | | | | | | | |
| 檢查人員： 場所負責人： 總務主任: | | | | | | | | |

1. 「職業安全衛生管理辦法」第40條辦理。
2. 局部排氣裝置應依系統分別實施檢查及紀錄。
3. 檢查結果：正常打ˇ，異常打×，如無此項檢點項目請以”─”示之。
4. 表格保存三年。
5. 每年檢查完後，請妥善留存或送一份至職業安全衛生管理單位或管理人員以供備查。