**（附表19）離心機械設備(名稱: ) 每年定期檢查紀錄表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 設置場所： | 放置地點： | 檢查日期： 年 月 日 |
| 項目 | 檢查內容 | 檢查方法 | 檢查結果 | 改善措施 |
| 外殼 | 1.外殼螺絲是否栓緊 |  |  |  |
| 2.使用時，蓋子是否蓋緊 |  |  |  |
| 3.外殼有無龜裂、變形現象 |  |  |  |
| 4.電源是否接地 |  |  |  |
| 回轉體 | 1.回轉體螺絲是否栓緊 |  |  |  |
| 2.是否標示最大轉速 |  |  |  |
| 3.回轉體有無龜裂、變形現象 |  |  |  |
| 主軸軸承 | 1. 自離心機機械取出內裝物時、應使該機械停止運轉後再行取出
 |  |  |  |
| 2.主軸軸承有無龜裂、變形現象 |  |  |  |
| 3.轉速所發出的聲音是否正常 |  |  |  |
| 制動器 | 1.是否有制動裝置 |  |  |  |
| 2.是否有設備操作手冊 |  |  |  |
| 檢查人員： | 場所責負人： | 單位主管： |
|  備註：1. 依「職業安全衛生管理辦法」第18條規定辦理。
2. 檢查結果：正常打ˇ，異常打×，如無此項檢點項目請以”─”示之。
3. 表格保存三年。
4. 每年檢查完後，請妥善留存或送一份至職業安全衛生管理單位或管理人員以供備查。
 |